Описание: 
BETA версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО приемников GS8307/8308.


Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		1.7.91

filename: flash32.bin
Checksum: 86fa4501a24250bc9762cc0c30e3ec2b

filename: ssu_gsc_stb.upg
Checksum: a81db53c624af76633be74fa4376fcaf


What's new:

1. Современный графический интерфейс ПО Stingray
2. Реализовано приложение "В эфире!"
3. Улучшена работа приложений:
3.1. Телегид
3.2. Напоминания
3.3. Кинозалы "Триколор ТВ"
3.4. Помощь
4. Внимание! ПО не работает со следующими телевизорами при подключении через HDMI: Sony KDL-32EX310, Izumi TLE19H400B, Panasonic TX-LR19X5.


How to update:

Внимание! Перед началом обновления ПО необходимо внимательно изучить настоящую инструкцию! Отключать питание приемника во время обновления ПО недопустимо! В противном случае приемник выйдет из строя.

1. Поместить файлы flash32.bin и ssu_gsc_stb.upg в корневой каталог USB-флеш накопителя, предварительно отформатированного в файловой системе FAT32. Внимание: изменять названия файлов запрещено!
2. Выключить питание приемника путем извлечения блока питания из электрической розетки.
3. Вставить USB-флеш накопитель в приемник.
4. Включить питание приемника: вставить блок питания в розетку и включить приемник кнопкой "ВКЛ./ВЫКЛ." на передней панели.
5. После включения приемника на передней панели будет отображаться индикация "boot", которая в дальнейшем сменится на индикацию "U  1", "U  2" и так далее до "U100". Внимание: во время обновления на экран телевизора (ни через выход HDMI, ни через выход SCART) никакой информации не выводится.
6. Дождаться отображения индикации "U100" на передней панели приемника.
7. Извлечь USB-флеш накопитель из приемника. Внимание: извлекать USB-флеш накопитель из приемника до отображения индикации "U100" недопустимо! В противном случае приемник выйдет из строя.
8. Выключить и включить питание приемника путем отключения и подключения блока питания к электрической розетке. Обновление завершено.

Длительность обновления приемника составляет примерно 5 минут.

2015.04.09 SPb